Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, nienoszących znamion użytkowania, wolnych od wad rolet wewnętrznych w kasetkach oraz żaluzji w pomieszczeniach Urzędu Morskiego w Szczecinie w podziale na części ze względu na lokalizację – UM Szczecin, UM Słupsk.**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem rolet i żaluzji okiennych do pomieszczeń Urzędu Morskiego w Szczecinie, zgodnie z opisem przedstawionym w poniższej tabeli.

**Część I Lokalizacja Szczecin – Czerwony Ratusz, Kapitanat Portu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa i opis** | **Wymiary\* (mm)** | **Ilość** | **Miejsce montażu** |
| 1. | Rolety kompaktowe w kasetkach z prowadnicą odstawną, osobno na każde skrzydło okienne, kaseta i prowadnice nie wchodzą w światło szyby,  napęd – łańcuszek+uchwyt, materiał poliester 100%,  kolor do ustalenia | 800x600 (2)  1700x600 (2) | 4 szt. | Czerwony Ratusz  Plac Batorego 4  70-207 Szczecin  **Pokój 106** |
| 2. | Rolety kompaktowe w kasetkach z prowadnicą odstawną, osobno na każde skrzydło okienne, kaseta i prowadnice nie wchodzą w światło szyby,  napęd – łańcuszek+uchwyt, materiał poliester 100%, kolor do ustalenia | 800x600 | 10 szt. | Czerwony Ratusz  Plac Batorego 4  70-207 Szczecin  **Pokój 218** |
| 3. | Rolety kompaktowe w kasetkach z prowadnicą odstawną, osobno na każde skrzydło okienne, kaseta i prowadnice nie wchodzą w światło szyby,  napęd – łańcuszek+uchwyt, materiał poliester 100%,  kolor do ustalenia | 1600x600 | 10 szt. | Czerwony Ratusz  Plac Batorego 4  70-207 Szczecin  **Pokój 219** |
| 4. | Rolety kompaktowe 100% zaciemniające, w kasetkach z prowadnicą odstawną, osobno na każde skrzydło okienne, kaseta i prowadnice nie wchodzą w światło szyby,  napęd – łańcuszek+uchwyt, materiał podgumowany odbijający światło Blackout Thermo, kolor do ustalenia | 800x600 (8)  1600x600 (8) | 16 szt. | Czerwony Ratusz  Plac Batorego 4  70-207 Szczecin  **Pokój 220** |
| 5. | Rolety kompaktowe w kasetkach z prowadnicą odstawną, osobno na każde skrzydło okienne, kaseta i prowadnice nie wchodzą w światło szyby,  napęd – łańcuszek+uchwyt, materiał poliester 100%,  kolor do ustalenia | 1100x1750 | 2 szt. | Kapitanat Portu w Szczecinie  ul. Jana z Kolna 9  71-603 Szczecin  **Pokój 209** |
| 6. | Rolety kompaktowe w kasetkach 100% zaciemniające z prowadnicą odstawną, osobno na każde skrzydło okienne, kaseta i prowadnice nie wchodzą w światło szyby,  napęd – łańcuszek+uchwyt, materiał podgumowany odbijający światło Blackout Thermo, kolor do ustalenia | 1100x1750 | 5 szt. | Kapitanat Portu w Szczecinie  ul. Jana z Kolna 9  71-603 Szczecin  **Sala konferencyjna 109** |

**\*Wymiary są poglądowe do wyceny. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do dokonania własnych pomiarów**

1. Zakres prac Wykonawcy obejmuje w szczególności:
2. pomiar fizyczny okien, na których mają być montowane rolety i żaluzje oraz uzgodnienie ich kolorystyki oraz typu;
3. wykonanie rolet wewnętrznych i żaluzji o wskazanych parametrach wraz z ich dostarczeniem i montażem w obiektach Zamawiającego.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczoną i zamontowaną roletę, żaluzję oraz napęd.

**Część II Lokalizacja Słupsk, ul. Sienkiewicza 18**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa i opis** | **Wymiary\* (mm)** | **Ilość** | **Miejsce montażu** |
| 1. | Żaluzje ALU montowane w świetle szyby, kolor do ustalenia | 610x800 (2)  610x1280 (2)  1240x800 (1)  1240x1280 (1)  (okno dwyskrzydłowe 605x635) | 6 szt. | Urząd Morski w Szczecinie  ul. Sienkiewicza 18  76-200 Słupsk  **Pokój nr 1** |
| 2. | Rolety kompaktowe w kasetkach z prowadnicą odstawną, osobno na każde skrzydło okienne, kaseta i prowadnice nie wchodzą w światło szyby,  napęd – łańcuszek+uchwyt, materiał poliester 100%,  kolor do ustalenia | 680x800 (2)  640x800 (1)  510 x 800 (1)  (okno dwyskrzydłowe 480 x 800) | 4 szt. | Urząd Morski w Szczecinie  ul. Sienkiewicza 18  76-200 Słupsk  **Pokój nr 1** |

**\*Wymiary są poglądowe do wyceny. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do dokonania własnych pomiarów**

1. Zakres prac Wykonawcy obejmuje w szczególności:
2. pomiar fizyczny okien, na których mają być montowane rolety i żaluzje oraz uzgodnienie ich kolorystyki oraz typu;
3. wykonanie rolet wewnętrznych i żaluzji o wskazanych parametrach wraz z ich dostarczeniem i montażem w obiektach Zamawiającego.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczoną i zamontowaną roletę, żaluzję oraz napęd