Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr ZT.I.231.205.4.21, PO.II.2630.247.21

 Dostawa fabrycznie nowego traktora ogrodowego. Rok produkcji 2021 r.

Dane techniczne:

1. Silnik GXV 690 dwu cylindryczny o mocy min. 13,5 kW przy 2700 obr/min, o pojemności 688 cm3 z technologią OHV oszczędzania paliwa i redukcją emisji, chłodzony powietrzem.
2. Gniazdo na 12V.
3. Wspomaganie kierownicy.
4. Zbiornik paliwa min. 10l.
5. Przekładnia hydrostatyczna.
6. Napęd na 4 koła.
7. Tempomat.
8. Zbiornik na trawę i liście o pojemności min 360 l.
9. Manualne opróżnianie kosza.
10. Agregat koszący z możliwością mulczowania trawy i zbierania liści:
11. koszenie, zbieranie, mulczowanie i wyrzut tylny.
12. wysokość koszenia w zakresie od 2,5 cm do 10,0 cm z możliwością

 regulacji.

1. szerokość cięcia min. 122 cm.
2. Światła przednie LED.
3. Fotel z wyłącznikiem bezpieczeństwa i podłokietnikami, z regulacją

 wysokości.

1. Elektromagnetyczne załączenie noży.
2. Regulacja wysokości koszenia z pamięcią położenia agregatu tnącego.
3. Żeliwna oś przednia.
4. Wyświetlacz LED.
5. Wyposażenie dodatkowe:
6. łańcuchy śniegowe,
7. pług przedni wyposażony w mechanizm regulacji kąta pracy, płozy
8. śniegowe i automatyczne zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe,
 z gumowym zgarniaczem o max szerokości roboczej 125 cm,
9. szczotka walcowa z możliwością ustawiania nacisku na zamiataną

 powierzchnię max szerokość robocza 120 cm,

1. tylny deflektor,
2. przyczepka o ładowności 450-600 kg, Wymiary skrzyni ładunkowej:

 148x87x36 cm,

1. adapter PTO PRO umożliwiający podłączenie pługu i szczotki.

Dostarczony traktor musi być:

1. gotowy do pracy tj. (zmontowany i po zerowym przeglądzie, silnik zalany olejem),
2. z zamontowanym systemem przeniesienia napędu szczotki,
3. dostawa wraz ze szkoleniem z obsługi w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

Wymagana gwarancja - min. 24 miesiące.

- proszę wskazać częstotliwość wykonania serwisów gwarancyjnych.

W cenie powinny być zawarte koszty przeglądów:

* po 5 oraz 100 motogodzinach.